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Програма
«Питна вода Тернівської міської територіальної громади
 на 2026-2030 роки» 

1. Загальні положення
Програма «Питна вода Тернівської міської територіальної громади на 2026-2030 роки» (далі - Програма) розроблена відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування», «Про питну воду та питне водопостачання». 
Необхідність прийняття Програми визначена нагальною потребою забезпечення населення та економіки Тернівської міської територіальної громади альтернативним та резервним джерелом  питної води, впровадження на підприємствах питного водопостачання та водовідведення новітніх технологій із застосуванням сучасного обладнання, приладів і матеріалів, зменшення втрат питної води, забезпечення цілодобового постачання якісної питної води населенню, що має доступ до систем централізованого водопостачання.
Тернівка – це невелике шахтарське місто в Дніпропетровській області. Протягом останніх років у громаді спостерігалося незначне міграційне скорочення, проте повномасштабна військова агресія російської федерації 2022 року кардинально змінила ситуацію. Як результат чисельність населення міста збільшується за рахунок внутрішньо-переміщених осіб, які знаходять прихисток у місті Тернівка. 
З метою уникнення епідеміологічних та екологічних наслідків для здійснення безперебійного водопостачання м. Тернівка виникла необхідність в ремонті існуючих водопровідних мереж і обладнання та будівництві альтернативного та резервного джерела питної води.
Головний розпорядник коштів Програми - управління житлово- комунального господарства та капітального будівництва Тернівської міської ради.
Виконавці Програми — управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Тернівської міської ради та комунальне підприємство «Тернівське житлово-комунальне підприємство».

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма
На території Тернівської міської територіальної громади відсутній власний водозабір. Безальтернативним джерелом водопостачання, залежність міста від якого складає 100 %, є водогін ДМП ВКГ «Дніпро-Західний Донбас» (10,0-11,0 тис. м3/добу), який здійснює забір води з річки Дніпро і має протяжність від точки забору води до міста понад 80 км. У разі знеструмлення хоча б однієї з насосних станцій з ДМП ВКГ «Дніпро-Західний Донбас» в наслідок ракетно-бомбових ударів м. Тернівка повністю залишиться без водопостачання, що призведе до екологічних, соціальних, економічних та інших проблем з водопостачанням міста.
Експлуатація водогону «Дніпро-Західний Донбас» розпочалась ще в 1988 році. До 2023 року не було жодного капітального ремонту водогону, проводились лише поточні і аварійні ремонтні роботи.
Більшість існуючої системи водопостачання та водовідведення м. Тернівка потребує модернізації та заміни, що зумовлено вичерпанням експлуатаційного ресурсу. Із загальної протяжності водопровідних та каналізаційних мереж близько 7% класифікуються як аварійні.
Очисні споруди, що сьогодні функціонують, побудовані більше 40 років тому, мають значний фізичний і моральний знос. Капітальний ремонт не проводився жодного разу. Спочатку перебували на балансі ДХК «Павлоградвугілля». В 2013 році передані на баланс міста Тернівка. Проведення їх реконструкції не має сенсу. Місто з майже 30 тисячами населення має потребу в сучасних і екологічно безпечних очисних спорудах. Незадовільний технічний стан мереж призводить до вторинного забруднення питної води і загрози виникнення інфекційних захворювань.
Водопровідних очисних споруд в місті немає.
Для забезпечення резерву води в наявності 4 резервуара чистої води загальним об’ємом 5,7 тис. м3 (приблизно добовий запас води для потреб міста).

3. Мета Програми
Метою Програми є гарантоване забезпечення населення та економіки Тернівської міської територіальної громади питною водою нормативної якості в необхідній кількості та створення екологічно безпечних умов водовідведення шляхом модернізації та розвитку водопровідно-каналізаційного господарства.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми
Оптимальним варіантом розв'язання проблеми є реалізація державної політики щодо розвитку та реконструкції систем централізованого водопостачання та водовідведення; охорони джерел питного водопостачання; доведення якості питної води до вимог державних стандартів; застосування новітніх матеріалів, технологій, обладнання та приладів.
Проблеми передбачається розв’язати шляхом: 
- будівництва нового водозабору в м. Тернівка;
- заміни запірної арматури та поточного ремонту водопровідних мереж;
- придбання та встановлення резервуару для додаткового запасу води об’ємом 6000 м3;
- придбання георадару для виявлення підземних металевих та неметалевих комунікацій; 
- придбання та встановлення електролізної установки для знезараження води;
- будівництво альтернативних джерел водозабезпечення (водозабірних свердловин) – 3 одинці;
- поточний ремонт покрівлі будівлі КНС-3 загальною площею 365,5 м2;
- будівництво очисних споруд м. Тернівка.

5. Перелік завдань та заходів
Альтернативою та резервним джерелом  питної води, необхідного для здійснення безперебійного водопостачання Тернівської міської територіальної громади, є будівництво власного водозабору.
У 2024 році Тернівською територіальною громадою було проведено роботи з оцінки стану гідрогеологічного середовища, з найбільш перспективних ділянок для централізованого водопостачання міста Тернівка. На основі проведення дослідно-фільтраційних робіт, сучасного гідрохімічного стану підземних вод, виділена перспективна ділянка «Федора» для організації питного водопостачання за рахунок підземних вод. Ділянка «Федора» розташована в поймі р. Самара в 2 км на захід від м. Тернівка в межах раніше існуючого водозабору «Федора». Цільовий водоносний горизонт – бучацько-обухівський. Проектні запаси підземних вод на проектній ділянці І водозабору «Федора» складають 4000-5000 м3/доб. Пропонується проектний водозабір облаштувати 10 експлуатаційними свердловинами з проектними дебітами 400-500 м3/доб. Свердловини повинні бути розташовані у виді лінійного ряду довжиною 3 км. Середня відстань між свердловинами 200-300 м. 
При проектуванні водозабору планується застосування сонячних панелей яке передбачає використання сонячної енергії для живлення насосів, необхідних для підняття води з джерела (річки, озера, свердловини) на необхідну висоту. Це дозволяє забезпечити водопостачання населених пунктів де відділений доступ до електромережі або де використання традиційних джерел енергії є недоцільним.
Сонячна електростанція споруджується для генерації електричної енергії від сонячної енергії для використання її при експлуатації обладнання. Технологічний процес є безвідходним і не супроводжується шкідливими викидами в навколишнє середовище (як повітряне, так і водне), рівень шуму і вібрації, що можуть створюватися обладнанням, не перевищують допустимих величин. Монтаж СЕС не порушує властивостей землі, оскільки сонячні модулі розташовані таким чином, що поверхня землі отримує достатньо світла і вологи. Після демонтажу СЕС, по якійсь причині, земля може бути використана за іншим призначенням. При експлуатації об’єкта неможливе забруднення ґрунту та підземних вод. 
Для запобігання аваріям, мінімізації втрат води та забезпечення безперебійного і якісного водопостачання споживачів необхідно замінити запірну арматуру та виконати поточний ремонт водопровідних мереж.
Ці заходи виконають такі ключові завдання:
· локалізація аварій: нова запірна арматура дозволяє швидко перекрити воду на певній ділянці (наприклад, у межах одного кварталу чи будинку), не відключаючи від водопостачання весь мікрорайон чи місто;
· зменшення втрат води: регулярний ремонт і заміна зношених деталей ліквідують витоки, що зберігає водні ресурси та економить електроенергію, необхідну для її транспортування;
· забезпечення стабільного тиску: справна арматура дозволяє гідравлічно регулювати систему, підтримуючи оптимальний тиск у трубах для всіх споживачів;
· продовження терміну експлуатації: плановий поточний ремонт (очищення, заміна прокладок, змащування механізмів) захищає мережі від корозії, відкладень та передчасного руйнування;
· покращення якості води: запобігає потраплянню ґрунтових вод і забруднень у систему через негерметичні з'єднання.
Для створення аварійного запасу води необхідно придбати та встановити резервуар для додаткового запасу води  ємністю 6000 м3, що забезпечить подачу води у разі перебоїв або планових відключень у централізованому водопроводі.
Для виявлення як металевих, так і неметалевих підземних комунікацій (труби, кабелі) без розкопування є потреба в придбані георадара, який працює за принципом випромінювання електромагнітних імпульсів та фіксації їх відбиття від об'єктів з різними електрофізичними властивостями, що є високоефективним методом неруйнівного контролю.
Типові задачі, які вирішує георадар:
· виявлення та трасування металевих і пластикових труб;
· локалізація підземних кабелів;
· інспекція зон ризику обвалів: пошук порожнин, пустот;
· оцінка глибини залягання об’єктів інфраструктури;
· контроль відповідності фактичного розташування мереж проєктним даним.
На сьогоднішній день дільниця «Центральний розподільчий пункт» комунального підприємства «Тернівське житлово-комунальне підприємство» забезпечує питною водою споживачів м. Тернівка, а саме: населення в кількості 30 004 жителів, заклади освіти (дитячі садочки, гімназії та ліцеї), медичні заклади охорони здоров’я (2 лікарні та стаціонарне відділення), органи місцевого самоврядування, національну поліцію України, управління ДСНС України, управління державної казначейської служби України, управління Державної судової адміністрації України, а також ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» шахту Західно-Донбаську та котельню яка працює на території міста. Водопостачання є критично важливим для підтримки їхньої безперервної роботи, дотримання вимог техніки безпеки, охолодження обладнання та забезпечення санітарно-гігієнічних умов для працівників.
На Центральному розподільчому пункті (ЦРП) міста Тернівка технологічний процес передбачає обов'язкове знезараження води шляхом вироблення хлору електролізним методом. Для забезпечення безперебійної роботи мають функціонувати дві установки: робоча та резервна.
На сьогодні резервна установка перебуває у неробочому стані та не підлягає відновленню. Експлуатація ЦРП з однією робочою установкою створює критичну загрозу для життєдіяльності міста. У разі виходу з ладу єдиної робочої установки процес хлорування води буде повністю зупинений, що зробить неможливим подачу питної води споживачам міста через ризик поширення інфекційних захворювань.
Для належного надання послуг з постачання холодної води, з метою недопущення надзвичайної ситуації техногенного характеру та забезпечення стабільного водопостачання громади, існує нагальна потреба в придбанні блочної електролізної установки знезараження води «Полум´я», продуктивністю 24 кг активного хлору на добу (з наступною комплектацією: блок пом’якшення води з електронним управлінням, насос-дозатор розчину гіпохлориту натрію з 
накопичувальною ємкістю, сигналізатор горючих газів з одним датчиком водню).
Для створення автономних джерел безперебійного водопостачання, які забезпечують місто чистою підземною водою незалежно від стану централізованих комунікацій та гарантують постійну наявність води для господарських, питних або виробничих потреб, без залежності від графіків чи аварій на загальних мережах існує потреба в будівництві альтернативних джерел водозабезпечення – водозабірних свердловин в кількості 3 одиниць.
Для безперебійної роботи та захисту високовольтного обладнання КНС-3, вихід з ладу якого може створити загрозу техногенного характеру, необхідно провести поточний ремонт покрівлі будівлі КНС-3 загальною площею 365,5 м2.
Для покращення стану навколишнього середовища, зменшення споживання енергоресурсів у 5 разів на поводження зі стоками є потреба в будівництві нових очисних споруд м. Тернівка потужністю – 5000 м3/добу.

6. Строки та етапи виконання Програми
Програма розрахована на період 2026 - 2030 роки з урахуванням необхідних мінімальних потреб у фінансових ресурсах для здійснення першочергових заходів.

7. Механізм реалізації Програми
Програма розрахована на 4 роки і виконуватиметься у два
етапи. 
На першому етапі (2026 рік) передбачається:
Проведення заміни запірної арматури:
· 30ч 39бр Ду 400 Ру 16-4 шт.; 
·  30ч 39 бр Ду350 Ру 16-4 шт.
Поточний ремонт водопровідних мереж:
· труба Ø 50 – 1 км;
· труба Ø 63 – 1 км;
· труба Ø 75 – 1 км;
· труба Ø 100 – 1 км;
· труба Ø 160 – 1 км. 
Придбання та встановлення електролізної установки для знезараження води продуктивністю 25 кг на добу.
Придбання та встановлення резервуару для додаткового запасу води  об’ємом 6000 м3 ;
Придбання георадару для виявлення підземних металевих та неметалевих комунікацій.
На другому етапі (2027- 2030 роки) передбачається:
Поточний ремонт покрівлі КНС-3 загальною площею 365,5 м2. 
Будівництво альтернативних джерел водозабезпечення – водозабірних свердловин – 3 одинці.
Будівництво власного водозабору в м. Тернівка Дніпропетровської області планується в співпраці з Міжнародним Комітетом Червоного Хреста.
Будівництво очисних споруд м. Тернівка потужністю – 5000 м3/добу.
8. Ресурсне забезпечення програми
Фінансування Програми здійснюється за рахунок:            	                                                                                                                                                  - коштів місцевого бюджету; 
- грантових коштів Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні.
- допомога міжнародних організацій, інших джерел не заборонених чинним законодавством.
Орієнтовні    обсяги    фінансового    забезпечення    Програми    з усіх джерел фінансування наведено у додатку 1 до Програми.

9. Контроль за виконанням Програми
 Контроль за використанням бюджетних коштів по забезпеченню виконання Програми здійснюється в порядку, встановленому бюджетним законодавством. Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Тернівської міської ради здійснює загальне керівництво і контроль за виконанням заходів Програми.
Контроль за виконанням Програми покладено на заступника міського голови згідно з розподілом функціональних повноважень та  постійну комісію з питань благоустрою, будівництва, комунального господарства, архітектури, землекористування, екології, сільського господарства.

10. Очікувані результати
Виконання Програми дасть можливість:
-  гарантовано забезпечити населення Тернівської міської територіальної громади питною водою нормативної якості в необхідній кількості;
- створити екологічно безпечні умови водовідведення шляхом модернізації та розвитку водопровідно-каналізаційного господарства;
- підвищити якість питної води та очищення стічних вод; 
- впровадити на підприємствах питного водопостачання та водовідведення новітні технології із застосуванням сучасного обладнання, приладів і матеріалів; 
- зменшити втрати питної води; 
- забезпечити цілодобове постачання якісної питної води населенню, що має доступ до систем централізованого водопостачання.



Секретар міської ради	Жанна ШКУТ

